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BROMINE



                               ПАСПОРТ 
ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД ТЕХНИЧЕСКИЙ (раствор)
ТУ 2152-004-00750907-2015 изм. № 1
Изготовитель АО «Бром», г. Красноперекопск
Грузополучатель 

Количество мест              Фасовка            Масса нетто              Вид упаковки

Показатели качества
	№
п/п
	Наименование показателей
	Нормы по маркам
	

	
	
	А
	Б
	

	1
	Массовая доля хлорного железа, %, не менее
	40
	30
	

	2
	Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более
	2
	2
	

	3
	Массовая доля железа (II) хлорида, %, не более
	1
	1
	

	4
	Массовая доля свободного брома
	отсутствие
	отсутствие
	

	5
	Плотность раствора г/см 3, не менее
	1,45
	1,39
	

	6
	Массовая доля мышьяка (Аs),%, не более
	0,001
	0,002
	

	7
	Массовая доля соляной кислоты, %, не более
	1,5
	2,0
	

	
	Количество контейнеров
	
	
	

	
	Масса нетто,кг
	
	
	

	
	Дата изготовления
	
	
	


   Опасные свойства – по ГОСТ 19438 – 88 кл.8, подкл.8,3.
   Гарантийный срок хранения 1 год.
   Продукт соответствует требованиям ТУ 2152-004-00750907-2015
Начальник бюро контроля качества продукции___________________
Начальник отдела сбыта_______________
Зав. складом_______________________
